南通市海门区首开幼儿园

**首开幼儿园防水维修工程询价公告**

项目概况：南通市海门区首开幼儿园防水维修工程的潜在供应商应在海门教育体育信息网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/zfcg/zfcg.html）获取采购文件，并于 2023年7月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： HMXS2023-039

项目名称：南通市海门区首开幼儿园防水维修工程

采购方式：公开询价

预算金额、最高限价：2万元

采购需求：详见询价文件及工程清单

合同履行期限：合同签订后20个日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：投标人应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质、安全生产许可证；投标人须提供质量保证承诺书；

3项目负责人具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质和安全考核B证。

三、施工要求：

详见工程量清单。

四、投标文件要求：

1.身份证明材料

授权委托书或法定代表人资格证明（见附件）；

2.资格审查材料单独封装（正本一份，副本二份）

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）施工资质等级证书复印件（加盖公章）；

（3）企业安全生产许可证复印件（加盖公章）；

（4）项目经理资质证书复印件（加盖公章，原件备查）；

（5）项目经理安全生产考核合格证复印件（加盖公章，原件备查）；

（6）授权委托书或法定代表人资格证明（加盖公章）；

（7）质量保证承诺书（加盖公章）；

（8）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函。

3.询价清单单独封装（按所附格式，必须加盖单位公章、法定代表人印鉴）（正本一份，副本二份）

三、获取采购文件

时间： 2023年7 月3日至  2023 年 7 月 10 日

地点：海门教育体育信息网（http://www.hmjs.org/）

五、响应文件提交、开启

截止时间： 2023年 7 月10日 9 点 30 分（北京时间）

地点：海门区首开幼儿园会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事项

1.履约保证金为中标价的5%，中标者在领取中标通知书前提交招标人指定账户，验收合格后无息退还。

2.工程款支付方法：本工程无预付款，项目验收、审核后付至审核价的95%，免费质保期满后付至100%。所有款项均不计息。

3.免费质保期：壹年。

4.中标方式：本项目采用总价最低价中标方式。

5.合同形式：总价合同，一次性包死，不做调整。

**七**、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

**1.采购人信息**

名 称：　南通市海门区首开幼儿园

地 址：　海门区经济技术开发区广州路1199号

项目联系人：施老师

电　　 话：15950853385

**附： 《法定代表人授权书》**

**《法人代表人身份证明书》**

**《质量保证承诺书》**

**《工程询价清单》**

**附件：**

**法定代表人授权书**

                  ：

兹授权                 （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加          （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：

单位名称（公章）          法定代表人（签字或盖章）

                                  年  月  日

 法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**法定代表人身份证明书**

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                    (盖公章)

        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

**质量保证承诺书**

:

我方参加了 投标，若我方中标，我放在工程质量方面承诺：

1、将格按照国家施工验收规范要求，对建设工程的施工质量负责，确保工程质量符合国家《建设工程质量管理条例》规定，否则我方愿承担相应责任。

2、绝不转包或者违法分包本工程项目。

3、按照工程设纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

4、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

5、本工程项目施工中出现质量问题或者竣工验收不合格，我方负责返修。

6、严格按照国家《建设工程质量管理条例》规定执行工程质量保修期。

7、本工程项目在保修范围和保修期限内发生质量问题的，我方将履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

单位名称（公章）          法定代表人（签字或盖章）

                                  年  月  日

**海门区首开幼儿园防水维修工程询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 防水修复 | 1.将渗水部分凿除、修复后做卷材防水  2.垃圾外运。 | ㎡ | 200 |  |  |
| 2 | 涂料修复 | 1.将原有脱落部分铲除、修复后刷立邦、美得丽彩色乳胶漆两道。  2.清理松动涂层，批腻子2遍打磨，用环保涂料修补光滑。 | ㎡ | 500 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 投标总价（大写）：   万   仟   佰   拾   元   角   分  小写： | | | | | | |
| 特别说明：  1．投标单位应自行踏勘现场，结合现场实际合理报价；  2．投标单位对施工中可能存在的所有安全问题负总责；  3．本工程投标报价为固定总价报价，含营改增因素、管理费、利润、安全文明施工措施费、临时设施费、其他措施费以及规费税金等全部费用在内；总价中包含已完成施工的门楼檐口等施工费用6800元；  4．若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。  5．打印为准，手写无效。  投标单位（盖章）：      法定代表（盖章）：  日  期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | | | | | |